***MDI***

***Systems*  GPC NEW** 15/09/13

Fonctions complémentaires à celles de la GPC200

* Paramétrage cartes machines: modalitées à préciser.
* Historique utilisation machines:

. N° /date / heure /mn

. Paiement: billets / pièces avec valeurs et pièces rendues

. Durée stockage : 31 jours ou nombre d’opérations

. voir sortie sur clé USB

* Monnayeur MDB :

. Paramétrage nombre de tubes max 7/8

. paramétrage de la valeur du tube

. réglage niveaux Haut / Bas de chaque tube

. voir alarme si niveaux tubes trop bas

* Lecteur de billets : Gogès, Smiley ou autre en MDB

. voir possibilité de limiter son utilisation : pour simplifier, autorisé ou non suivant machine, par l’exploitant. Au départ toute machine accepte par défaut de précision.

* Lecteur de cartes bancaires. Voir avec Symotronic Ingénico par exemple

. utilisation à réfléchir, peut être comme billets,

* Promotion : voir possibilité de 2 plages par jour affectables par machine Jour/Heure/ mn.
* Cartes privatives : badges de proximité voir avec Symotronic pour ne pas faire double développement avec le matériel existant.
* Langues : prévoir 3 langues simultanées avec choix de la langue désirée par le client
* Possibilité de paiement gratuit par l’exploitant : code, carte…
* Liaison Internet :

. pour l’exploitant, clavier virtuel et affichage identique à la centrale, voir quelques petits plus.

. réception des alarmes évoquée : tubes..

. possibilité de mettre Hors Service une machine.

. possibilité de rendre gratuite une machine pour régler un problème éventuel sur site d’un client.

Ensemble des fonctions existantes dans la notice GPC200 toujours vraies : stockage, cumuls...

Comment prévoit-on sans carte : l’entrée en paramétrage, la lecture des différents cumuls..

Peut être pour ne pas avoir un paramétrage de base trop difficile envisager des niveaux : le basic durée, prix…. Et ensuite CB, Promo…